**Как пользоваться огнетушителем?**  
 Огнетушители бывают разных типов: порошковые, углекислотные, воздушно-пенные и еще автоматические. Автоматические срабатывают сами. А другие виды огнетушителей должен приводить в действие человек.   
На всех огнетушителях, конечно, есть инструкция по эксплуатации. Но в момент угрозы пожара читать ее будет некогда. Поэтому 18-й Курумканский отряд ГПС РБ напоминает жителям нашего района лучше изучить инструкцию заранее и запомнить четыре основных действия, как пользоваться огнетушителем:   
1. Сорвать пломбу (располагается сверху, на запорно-пусковом устройстве);   
2. Выдернуть чеку (находится рядом с пломбой);   
3. У порошкового огнетушителя освободить шланговую насадку, а у углекислотного — раструб, направь орудие на очаг возгорания;   
4. Нажать на рычаг или открыть вентиль огнетушителя. Приступить к тушению пожара.   
Помните: за раструб голыми руками держаться нельзя, так как при выходе углекислоты из огнетушителя раструб охлаждается до -70 градусов. Часто огнетушители оснащены удобной рукоятью рядом с раструбом, держитесь за нее.   
Пользоваться огнетушителем, возможно, Вам никогда не придется. Но знать, как он действует, нужно, чтобы не растеряться в экстремальной ситуации!

**Инструктор противопожарной профилактики**

**18-го Курумканского отряда ГПС РБ Ж.Х.Эрдыниева**