**СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ**

**БЕЗОПАСНОСТИ В ГАРАЖАХ!**

С наступлением холодов учащаются случаи возникновения пожаров в гаражах.

18-й Курумканский отряд ГПС РБ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, чтобы избежать пожара в гараже, **соблюдайте следующие правила пожарной безопасности**:

\*при установке отопительной печи, в соответствии с п. 6.6.16 СНиП 41-01-2003 расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции не должно быть меньше 50 см –недопустимо оставлять топящуюся печь без присмотра! Не допускайте перекала печи‼️  
\*помещение гаража должно постоянно содержаться в чистоте, не загромождаться посторонними предметами и материалами.  
\*пролитые ЛВЖ, масла необходимо убирать, засыпая песком. Вокруг машины, стоящей в гараже, должен быть свободный проход шириной не менее 0,6 метра;  
\*индивидуальный гараж должен быть оборудован огнетушителем. Целесообразно иметь первичные средства пожаротушения (вода, песок, кошма и другой пожарный инвентарь);  
\*категорически запрещается производить в гараже малярные работы, а также промывку деталей керосином, бензином или другими ЛВЖ, а также зарядку аккумуляторов на транспортных средствах;  
\*все токоведущие части электропроводки должны быть изолированы.  
\*В гаражах запрещено использовать электронагревательные приборы. Электрооборудование в гаражах должно быть выполнено в соответствии с Правилами устройства электроустановок‼️

**ЗАПОМНИТЕ, что несоблюдение правил пожарной безопасности может привести к трагедии! При обнаружении пожара незамедлительно сообщите об этом по телефонам «101» или «112»!**

**Инструктор противопожарной профилактики**

**18-го Курумканского отряда ГПС РБ Ж.Х.Эрдыниева**